附录B

危险废物识别标志（资料性）

（参考危险废物识别标志技术规范HJ1276-2022）

B.1危险废物标签

示例	要求
1.颜色：背景色应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色。

2.材质：耐用性、防水性；不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

3.印刷要求：边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。

4.尺寸：根据容器或包装物容积（V），标志分三种情况：V≤50L,标签最小尺寸100mm*100mm；50L＜V≤450L,标签最小尺寸150mm*150mm；V＞450L,标签最小尺寸200mm*200mm。

B.2危险废物贮存分区标志

示例	要求
1.内容：a.设施内部所有的贮存分区的平面分布；b.各分区存放的危险废物信息；c.本贮存分区的具体位置；d.环境应急物资所在位置；e.进出口位置和方向。

2.设置位置：a.宜在每一个贮存分区处设置；b.贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

3.固定方式：a.附着式（如钉挂、粘贴）、悬挂式和柱式（固定支架上）；b.危废贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式等固定方式。

4.颜色：背景色：黄色；废物种类信息：醒目的橘黄色；字体：黑色。

5.材质：衬底：宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性；贮存种类信息等：可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等以便固定在衬底上。

6.尺寸：根据不同观察距离（L），标志分三种情况：0＜L≤2.5m,尺寸不小于300mm*300mm；2.5＜L≤4m,尺寸不小于450mm*450mm；L＞4m,尺寸不小于600mm*600mm。

B.3危险废物贮存设施标志

示例	要求
1.内容：a.三角警示性图形标志和文字性辅助标志，其中三角警示性图形标志应符合GB15562.2中要求；b.标注危险废物设施的类型；c.危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式；d.宜设置二维码。

2.位置：a.场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志；b.位于建筑物内的，应在其区域边界或入口处显著位置设置。c.危险废物填埋场等开放性的危险废物相关设施，除了固定在，入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。

3.固定方式：两种：附着式、柱式，优先选择附着式。

4.颜色：背景：黄色；字体和边框：黑色。

5.材质：坚固耐用的材料（如；1.5mm-2mm冷轧钢板），并做搪瓷或贴膜处理。

6.样式：采用横版或竖版的形式。

7.尺寸：根据不同观察距离（L），标志分三种情况：L＞10m,尺寸不小于900mm*558mm；4＜L≤10m,尺寸不小于600mm*372mm；L≤4m,尺寸不小于300mm*186mm。